**南京明辉建设集团**

宁明辉字【2016】44号

**关于建设工程汛期和夏季高温施工安全生产的通知**

公司各部门、各项目部:

 目前我区防洪和安全生产形势严峻，应积极做好防汛抗洪工作，安全生产是一项长效管理工作，为了把安全生产真正落实到实处，项目经理要不断强化“红线”意识，“底线”思维。现要求在建项目工程项目部在汛期复工前进行一次全面的安全隐患排查，坚决遏制安全事故的发生。各项目部所检查的安全隐患及整改情况以书面形式报安全监督部。由安全监督部组织生产技术部、综合管理部及设备租赁公司共同检查。合格后经相关职能部门签字报分管领导批准后方可施工。如项目部野蛮施工，一经发现，从重处罚。

一、检查内容：

1.施工现场的围墙是否有开裂、倒塌现象；基坑边坡是否有滑坡坍塌现象；围墙边是否堆积大量土方。

2.施工现场的临时用电线是否浸泡在水中；配电箱内电器是否受潮；施工现场积水没有抽干一律不得闭闸送电。

3.施工现场脚手架和模板支撑基础是否下沉；电梯井、管道井、楼梯边等临边洞口的防护是否到位；连墙件拆除是否恢复。

4.大型机械设备基础是否有积水、下沉现象，垂直度是否符合规范要求。

5.施工现场生活区、办公区、食堂区域消防器材是否齐全，卫生状况是否达标。

6.开工前是否召开项目部安全会议，是否对全场工人重新进行一次安全技术交底，以及交底内容是否签字存档（附照片）。

二、混凝土搅拌站应对提供混凝土的项目工程道路情况进行摸底，路基下沉等不具备车辆行驶的道路一律不允许车辆上路。预防汽车侧翻发生安全事故，并且对车辆驾驶员及操作工进行一次安全技术交底（附照片），人员必须持证上岗。

三、高温施工中，温度在35℃以上原则上禁止野外施工，特殊情况下施工的，要做好防暑降温工作，采取“抢两头，休中间”的方法；温度达到38℃以上施工现场一律停止施工。杜绝中暑事故的发生。另外，高温期间要做好防止食物中毒，食堂炊事员需有健康证，食堂需有卫生许可证且消毒设备齐全，不得购买腐烂变质的食物。

四、今年第一号台风即将来临，各项目部要高度重视，提早做好施工现场临时宿舍、办公区活动板房、外脚手架连墙件及临时围挡的加固措施。台风来临时，所有大型机械（塔吊、施工升降机等）；吊装工程，施工吊篮等一律停止施工，室外作业人员一律撤到安全区域。

南京明辉建设集团

二〇一六年七月九日

主题词：建设工程 汛期 高温 通知

抄报：公司总经理 副总经理

南京明辉建设集团综合办公室印发  2016年7月9日印发